* Schematics Netlist *



V_V1         Vdd 0 DC 5 AC 0 
V_V2         a 0   STIMULUS=V2
V_V3         b 0   STIMULUS=V3
M_M2         Vdd 0 inv_out Vdd MbreakP  
+ L=0.35u  
+ W=1u         
M_M1         inv_out a 0 0 MbreakN  
+ L=0.35u  
+ W=6u         
M_M5         Vdd 0 nand_out Vdd MbreakP  
+ L=0.35u  
+ W=1u         
M_M3         nand_out a $N_0001 0 MbreakN  
+ L=0.35u  
+ W=6u         
M_M4         $N_0001 b 0 0 MbreakN  
+ L=0.35u  
+ W=6u         
M_M9         Vdd 0 nor_out Vdd MbreakP  
+ L=0.35u  
+ W=1u         
M_M7         nor_out a 0 0 MbreakN  
+ L=0.35u  
+ W=6u         
M_M8         nor_out b 0 0 MbreakN  
+ L=0.35u  
+ W=6u         
