Subject: esercizi di idrodinamica
Author: mary
Last saved by: Maria Angela Michelini

COMPITO IN CLASSE
COSTRUZIONI
Classe VB

1)	Una sorgente di acqua ubicata a quota 245,50 m alimenta un serbatoio ubicato a valle a quota 218 m, mediante una condotta forzata in acciaio lunga 2400m. Sapendo che la portata è di 0,020 m^3/s, calcolare il diametro della condotta, in modo da avere un carico di 15m sul serbatoio a valle. (calcolare il diametro a tubi nuovi e verificare il funzionamento della condotta a tubi usati)

2)	Un canale in muratura di mattoni e malta cementizia, a sezione rettangolare, di larghezza 3 m ed altezza 1,50 m, deve smaltire una portata d'acqua di 3 m^3/s. Sapendo che la velocità media della corrente è di 2m/s, calcolare la pendenza da assegnare al canale.

3)	Un tratto di fognatura lungo 480 m è costituito da tubo di grès del diametro di 60 cm. Il dislivello fra le due sezioni estreme è di 2,10 m. Calcolare la portata della fogna a sezione totalmente riempita ed a sezione riempita a metà.

Risolvere 2 dei 3 problemi proposti.