* Schematics Netlist *



M_M1         inv_out a 0 0 MbreakN           
M_M2         Vdd a inv_out Vdd MbreakP           
V_V1         Vdd 0 DC 5 AC 0 
V_V3         b 0   STIMULUS=V3
V_V2         a 0   STIMULUS=V2
M_M17         Vdd a $N_0001 Vdd MbreakP           
M_M18         $N_0001 b nor_out Vdd MbreakP           
M_M7         nor_out a 0 0 MbreakN           
M_M8         nor_out b 0 0 MbreakN           
M_M15         Vdd a nand_out Vdd MbreakP           
M_M16         Vdd b nand_out Vdd MbreakP           
M_M3         nand_out a $N_0002 0 MbreakN           
M_M4         $N_0002 b 0 0 MbreakN           
