* Schematics Netlist *



V_V1         Vdd 0 DC 5 AC 0 
V_V2         a 0   STIMULUS=V2
V_V3         b 0   STIMULUS=V3
M_M12         Vdd $N_0001 nand_out Vdd MbreakP           
M_M11         nand_out $N_0001 0 0 MbreakN           
M_M16         a $N_0002 $N_0001 Vdd MbreakP           
M_M15         $N_0001 b a 0 MbreakN           
M_M21         Vdd $N_0003 nor_out Vdd MbreakP           
M_M22         nor_out $N_0003 0 0 MbreakN           
M_M23         a b $N_0003 Vdd MbreakP           
M_M27         $N_0003 b b 0 MbreakN           
M_M28         b $N_0004 $N_0003 Vdd MbreakP           
M_M24         Vdd b $N_0004 Vdd MbreakP           
M_M25         $N_0004 b 0 0 MbreakN           
M_M26         $N_0003 $N_0004 a 0 MbreakN           
M_M1         inv_out a 0 0 MbreakN           
M_M2         Vdd a inv_out Vdd MbreakP           
M_M20         $N_0002 b 0 0 MbreakN           
M_M19         Vdd b $N_0002 Vdd MbreakP           
M_M18         $N_0001 $N_0002 b 0 MbreakN           
M_M17         b b $N_0001 Vdd MbreakP           
