Title: compito 5B
Subject: muro sostegno ca
Author: mary
Last saved by: Maria Angela Michelini

ITCG "C. Battisti" - Salò

COMPITO IN CLASSE
COSTRUZIONI
CLASSE 5B 
Nome: …………………………….			Data: …………………………….

Oggetto: Muri di sostegno in c.a.

q daN/m^2 

b1

L1

L2

b2

h1

h

Per il muro di sostegno in c.a. rappresentato in figura si sono ottenuti i valori di spinta e di sollecitazione sul terreno riassunti in tabella, unitamente alle caratteristiche geometriche.
Si richiede:
1.	Momento flettente e Taglio alla base della parete verticale
2.	Momento flettente e Taglio per la fondazione a monte.
3.	Momento flettente e Taglio per la fondazione a valle.
4.	Calcolo dell'armatura per la parete
5.	Calcolo dell'armatura per la fondazione a monte
6.	Calcolo dell'armatura per la fondazione a valle
7.	Disegno qualitativo dell'armatura dell'intera opera.

N.B. risolvere almeno quattro dei punti proposti, tra cui obbligatoriamente il 7.

b1

b2

L1

L2

h

h1

q

Sp
parete

y

s_tmax

s_tmin

g_t

Compito a | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 3,2 | 6 | 0,6 | 400 | 8454,4 | 2,02 | 1,57 | 0,11 | 1600
Compito b | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 3,1 | 5 | 0,6 | 320 | 7314,2 | 1,67 | 1,26 | 0,23 | 1700

N.B. le unità di misura sottintese sono quelle abitualmente utilizzate per le varie grandezze.

Tabella di valutazione
| valore | % | punti
Punto 1 | 2 | |
Punto 2 | 2,5 | |
Punto 3 | 2,5 | |
Punto 4 | 2,5 | |
Punto 5 | 2 | |
Punto 6 | 2 | |
Punto 7 | 2,5 | |
totale | 16 | |

Prof.ssa M.A. Michelini